BLE(Bluetooth low energy)

UUID packet

prefix(10byte) : ef6e88e1-041a-4760-b348-

head(1byte) : da

* 고정값. 중복이슈 발생시 d(a) a->bcde 등 변경.

userKey(4byte) : 00000005

* 사용자 고유 값으로 자동증가(0~9까지만 사용)

tail(1byte) : af

* 고정값.

uuid(16byte) : prefix+head+userKey+tail

* 고정값 : userKey 제외한 전체.

ef6e88e1-041a-4760-b348-da00000005af

추가(미사용): major 0xAA AA, minor 0xBB BB, transmissionpower 0xD0 64